Galeb GP-550

GPRS je integrisan u samom telu štampača, semafor je takođe ugrađen, pa nema suvišnih kablova: samo jedan za napajanje i jedan za vezu sa računarom. Što se tiče veze za računarom, ona se može realizovati na 2 načina: <br/> - RS232 priključkom (ako računar ima COM port), kabl se sa druge strane telefonskom žabicom uključi u GP-550<br/> - USB priključkom (ako računar nema COM port), čime se eliminiše potreba za kupovanjem nepouzdanih Usb2Com adaptera. <br/><br/> Evo kako izgleda ovaj štampač: <a href=http://www.galeb.com/index.php/galeb-gp-550-fiskalni-stampac>GALEB FP-550</a> <br/> <br/><br/> Kada se štampač koristi sa USB kablom, potrebno je na računaru instalirati drajvere za COM port (integrisani USB2COM). Ukoliko se u kutiji sa štampačem ne dobije CD, drajveri se mogu preuzeti sa Interneta: <a href=http://www.galeb.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=56>DRAJVERI</a> (10 MB, sa 2 fajla unutra: instalacija i .inf drajver) <br/> <br/> Kada se preuzme i instalira program ST-Link, on samo prijavi uređaj (COM port) u DeviceManager-u, ali se uređaj pojavljuje kao NEPOZNAT, pa mora RUČNO da se uradi UPDATE DRIVER i da se odabere <b>stmcdc.inf</b><br/> <br/> <br/> <br/> <br/> Jedan koristan savet: Kada se displej podigne i okrene, otkriva se prekidač koji ima 2 položaja: 0 i 1. Kada se prebaci u položaj 1, NIŠTA SE NE DEŠAVA!!! <br/> Da bi se štampač uključio, potrebno je pritisnuti dugme MENU, koje na sebi ima poznati simbol POWER koji nalazimo na svim uređajima.