(APP Help) Podesavanje drajvera za stampu

DRAJVERI ZA STAMPANJE

Kompletna stampa se odvija preko tzv. drajvera za stampanje. Ovde se definisu novi i menjaju postojeci drajveri za stampanje.

F2 - Kreiranje novog drajvera F3 - Brisanje drajvera F4 - Izmena drajvera F5 - Kopiranje drajvera F10 - Podesavanje DPRINT.INI Enter - Izmena drajvera Alt-W - Snimanje drajvera u clipboard Alt-R - Ucitavanje drajvera iz clipboarda Space - Izbor odredjenog stampaca.

Svaki drajver sadrzi podatke o formatu strane, sekvencama koje podesavaju stampac i slicno. Ceo drajver je podeljen na nekoliko celina: OPCIJE, FORMAT, RAZNO i KODOVI. Osim standardnim komandama, ovim delovima mozete pristupati i kombinacijom Alt-1..Alt-4. Sva podesavanja vaze trajno. Ukoliko se neki od parametara promeni privremeno (prilikom pregleda dokumenta pre stampe), uvek se vraca na vrednost koja se ovde zada. Treba zadati sledece parametre:

KVALITET STAMPE - Da li ce kvalitet stampe biti bolji ili losiji.

HEDERI - Da li treba stampati zaglavlje svake strane.

FUTERI - Da li treba stampati podnozje svake strane.

AMBLEM - Da li se na pocetku stampa logotip firme.

KONTINUALNO STAMPANJE - Ukoliko se ova opcija ukljuci, dokument od vise strana se stampa tako sto se ceo dokument bez pauze salje na stampac. U suprotnom se pravi pauza posle svake strane.

SIRINA STRANE - Broj znakova u jednom redu.

BROJ REDOVA PO STRANI - Broj redova koji mogu da stanu na jednu stranu.

LEVA MARGINA - Leva margina u broju znakova.

DESNA MARGINA - Desna margina po broju znakova.

GORNJA MARGINA - Gornja margina po broju znakova.

VISINA PAPIRA - Ovde se zadaje fizicka visina papira i to podataka koji se direktno salje stampacu.

BOLD ON - Sekvenca za pojacanu stampu.

BOLD OFF - Iskljucenje bold stampe.

UNDERLINE ON - Podvucena stampa

UNDERLINE OFF - Iskljucena podvucena stampa

LARGE ON - Velika slova

LARGE OFF - Iskljucena velika slova

NORMAL - Ukljucena normal stampa

RESET - Sekvenca za resetovanje stampaca

HIGH QUALITY - Visok kvalitet

LOW QUALITY - Nizak kvalitet

FORM FEED - Oznaka za sledecu stranu

CONDENSE ON - Sitna stampa

CONDENSE OFF - Iskljucena sitna stampa

DUZINA STRANE - Sekvenca za postavljanje duzine strane.

INICIJALIZACIJE - Sekvenca za redosled inicijalizacije stampe. Svako slovo oznacava odredjenu akciju: R - Reset stampaca D - Download fonta L - Podesavanje duzine strane Q - Kvalitet stampe S - Velicina slova A - Amblem N - Normal T - Gornja margina

TABELA ZAMENA - U ovoj tabeli se podesava tabela zamena iz internog YUSCII rasporeda programa u raspored koji koristi stampac.

AMBLEM - Izbor amblema iz spiska.

DATOTEKA ZA DOWNLOAD - Naziv datoteke za download fonta.

PORT - Izbor porta na koji se stampa. Bira se LPT1, LPT2, LPT3, DAT, FILE ili QUEUE. LPT1-LPT3 oznacavaju stampu direktno na port. DAT oznacava da stampu treba preusmeriti u privremenu datoteku. FILE ima sito znacenje, s tim sto se u redu KOMANDA zadaje naziv datoteke u koju treba iskopirati rezultat. QUEUE je specijalna oznaka koja oznacava kopiranje u red za stampanje. U tom slucaju se u KOMANDA zadaje naziv direktorijuma u kome se generisu print datoteke (oblika su 001234.PRN).

KOMANDA - DOS komanda koju treba izvrsiti posle zavrsene pripreme stampe. Izvestaj se nalazi u datoteci sa oznakom <F>. Ukoliko je izabrana opcija FILE ili QUEUE ovde se zadaje naziv datoteke odnsno direktorijuma u koji ide stampa.

VISINA AMBLEMA - Broj redova koje zauzima amblem.

MEMORIJA - Memorija potrebna za stampu u KB (samo ako se stampa vrsi eksternom komandom).